{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广州市区域评估技术规程"]
["区域评估事项","主管部门及联系人","法律法规","政策文件","技术标准","开展评估时间","评估成果时效期","评估机构资质要求","评估报告主要内容","例外清单（须依法依规实行单独评估的项目）","成果评审、审查（批）","联系人及联系方式"]
["地质灾害危险性评估","市规划和自然资源局","1.《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）;\n2.《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）;\n3.《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》（2005年5月20日国土资源部令第29号公布，2015年5月11日国土资源部令第62号修正，2019年7月24日自然资源部令第5号修正）。","1.《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）;\n2.《广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》（粤府〔2019〕49号）;                          3.国土资源部《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（国土资发﹝2004﹞69号）;\n4.广东省国土资源厅《转发国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（粤国土资发﹝2004﹞63号）;\n5.广东省国土资源厅《关于进一步规范我省地质灾害危险性评估和矿山环境影响评价有关事项的通知》（粤国土地环发﹝2007﹞137号）;\n6.广东省国土资源厅《关于进一步规范和完善地质灾害危险性评估报告和矿山地质环境保护与治理恢复方案评审工作的通知》（粤国土地环发﹝2012﹞185号）;\n7.广东省国土资源厅《广东省地质灾害隐患点特征认定和灾害分级标准（试行）》（粤国土资地环发〔2014〕16号）;\n8.国土资源部《关于取消地质灾害危险性评估备案制度的公告》（2014年第29号）;\n9.广东省国土资源厅《关于做好取消地质灾害危险性评估备案制度衔接工作的通知》（粤国土资地环电﹝2014﹞232号）。","1.《地质灾害危险性评估规范》，DZ/T0286-2015;\n2.《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范》，DZ/T0261-2014;\n3.《广东省地质灾害危险性评估实施细则（2019年修订版）》，广东省地质灾害防治协会，2019年8月;\n4.《县（市）地质灾害调查与区划基本要求实施细则》，中国地质环境监测院，2006年4月;\n5.《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T32864-2016）;\n6.《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T 0219-2006）;\n7.《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221—2006）;\n8.《地质灾害防治工程监理规范》（DZ/T0222—2006）;\n9.《地面沉降调查与监测规范》（DZ/T0283-2015）;\n10.《综合工程地质图图例及色标》（GB 12328-90）;\n11.《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）;\n12.《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）;\n13.《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15-31-2016）;\n14.《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）;\n15.《建筑地基处理技术规范》（DBJ 15-38-2019）;\n16.《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）;\n17.《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）;\n18.《1:2.5万～1:5万工程地质调查规范》（GBD14003-89）。","应在特定区域批准后开发建设前评估。","评估报告时效期原则上与区域规划期一致","地质灾害危险性评估甲级资质","（一） 阐明工程建设区（或者规划区）的地质环境条件基本特征;\n（二）分析论证工程建设区（或者规划区）内各种地质灾害的危险性，进行现状评估、预测评估和综合评估;\n（三）提出防治地质灾害的措施和建议，并做出建设场地适宜性评价结论;\n（四）编制区域地质环境条件分区图（比例尺不小于1:1万）;\n（五）编制区域地质灾害分布图（比例尺不小于1:1万）;\n（六）编制区域地质灾害危险性综合分区图（比例尺不小于1:1万）;\n（七） 编制区域地质灾害防治分区图（比例尺不小于1:1万）。","一、重点工程或大型以上建设工程\n（一）机场;\n（二）地铁、城市轨道交通;\n（三）铁路、高速公路;\n（四）桥梁工程（总长度＞1000m）;\n（五）隧道工程（长度＞1000m）;\n（六）水库(库容＞1.0×108m3）。\n二、特殊项目\n（一）核电站;\n（二）放射性设施;\n（三）广播电视中心;\n（四）液化石油气、煤气储备厂（容积＞1.0×104m3）;\n（五）危化品处理工程、废弃物填埋场;\n（六）构筑物（高度＞120m）;\n（七）尾矿库（库容＞1.0×106m3）。\n三、生命线工程\n（一）输水管道;\n（二）输气（油）管道;\n（三）输变电工程。\n\n","由成果编制单位按照《地质灾害危险性评估规范》要求组织专家评审。","\n联系人：童贝\n联系电话：83367282"]
["环境影响评估","市生态环境局","1.《中华人民共和国环境保护法》;\n2.《中华人民共和国环境影响评价法》;\n3.《规划环境影响评价条例》;\n4.《建设项目环境保护管理条例》;\n5.《建设项目环境影响评价分类管理名录》;\n6.《环境影响评价公众参与办法》。","1.《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）;\n2.《广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》（粤府〔2019〕49号）;\n3.《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（环发〔2011〕14号）;\n4.《广东省人民政府关于进一步做好我省规划环境影响评价工作的通知》（粤府函〔2010〕140号）;\n5.《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环法〔2015〕178号）;\n6.《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）;\n7.《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号）。\n8.《广东省人民政府办公厅印发关于深化我省环境影响评价制度改革指导意见的通知》（粤办函〔2020〕 44 号）","1.《规划环境影响评价技术导则 总纲》;\n2.《环境影响评价技术导则 地表水环境》;\n3.《环境影响评价技术导则 大气环境》;\n4.《环境影响评价技术导则 声环境》;\n5.《环境影响评价技术导则 生态环境》;\n6.《环境影响评价技术导则 地下水环境》;\n7.《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》;\n8.《建设项目环境风险评价技术导则》。","与特定区域规划编制同步开展，经生态环境部门审查同意后，与规划成果一并报批。","特定区域规划开发期内","无","（一）特定区域规划实施对环境可能造成影响的分析、预测和评估。主要包括资源环境承载能力分析、不良环境影响的分析和预测以及与相关规划的环境协调性分析。\n（二）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。主要包括预防或者减轻不良环境影响的政策、管理或者技术等措施。\n（三）特定区域定期开展环境质量监测的计划（常规、特征污染物种类，监测点位、频次等）\n（四）环境影响评估结论，主要包括规划的环境合理性和可行性，预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的合理性和有效性，以及对规划的调整建议。","一、煤气生产工程;\n二、新建、扩建日处理10万吨及以上生活污水集中处理设施;\n三、高尔夫球场;特大型、大型主题公园;水库;跨流域调水工程;\n四、大中型河流引水工程;\n五、小型河流年总引水量占天然年径流量1/4及以上的引水工程;\n六、新建大中型防洪治涝工程;\n七、跨海桥梁工程;\n八、海底隧道;\n九、铁路及铁路枢纽;\n十、机场;\n十一、铁路轮渡码头;\n十二、航道工程、水运辅助工程;\n十三、城市轨道交通;\n十四、新建快速路、干道。","特定区域的区域环境影响评估报告由批准设立该特定区域的人民政府所属的生态环境部门负责组织审查。特定区域的管理机构应在规划开发建设前，将区域环境影响评估报告送生态环境部门组织审查;生态环境部门应当自收到相关材料后30个工作日内，召集有关部门代表和专家组成审查小组进行审查，由审查小组提出书面审查意见，专家应当从依法设立的专家库中随机抽取，且人数不得少于审查小组总人数的1/2。特定区域的管理机构应根据审查小组的意见对相关开发建设规划进行优化调整。","联系人：王欣\n联系电话：83203163"]
["文物考古调查评估","市文化广电旅游局","1.《中华人民共和国文物保护法》（2017年修正本）;\n2.《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2017年修正本）;\n3.《广东省实施<中华人民共和国文物保护法>办法》（2009年）。","1.《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）;\n2.《广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》（粤府〔2019〕49号）;\n3.《田野考古工作规程》（2009年）;\n4.《考古勘探工作规程》（2017年）;\n5.《考古装备及设施配备导则（试行）》（2018年）;\n6.《广东省区域文物考古工作站工作规程（试行）》（2018年）。","为贯彻执行《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、广东省人民政府关于印发广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（粤府〔2019〕49号），确保广东省区域评估考古工作符合科学要求，制订本规范。本规范适用于广东省内从事区域文物考古调查勘探考古评估工作的单位。\n第一条 考古调査勘探的任务是发现、确认和研究文化遗存，为工程建设项目所涉区域内的文化遗产保护提供依据。调查前应做好准备工作：对工程建设项目所涉区域的相关资料进行收集和分析研究，如工程建设项目图纸、考古成果、历史文献、文化遗产情况、地图、遥感照片、地质资料、环境资料等;根据工程建设项目所涉区域的情况制订详细的工作计划，包括规划调查区域、对象、内容、技术方法等。\n第二条 考古调查记录应包括文字、测绘和影像三种形式，构成统一的记录体系。考古勘探是考古调查的重要手段之一，勘探过程中，提倡各种无损伤探测新技术的研究和应用。\n第三条 考古调查勘探结束后，应及时提交考古调查勘探工作报告、文物保护建议。\n第四条 如果在文物考古调查勘探中发现古遗址和古墓葬，还须进行考古发掘。考古发掘应由考古发掘团体资质单位实施，考古发掘单位应按照规定报国家文物局。\n第五条 在文物考古调查勘探中发现尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，须由所在地文物行政部门制定保护措施。\n第六条 在文物考古调查勘探中发现如发现具有特别重大价值的不可移动文物，必须实施原址保护的，须由所在地文物行政部门按照《文物保护法》要求评估价值，报人民政府公布为相应级别的文物保护单位，由具备文物保护工程勘察设计资质的单位制定文物保护勘察设计方案，经文物行政主管部门批准后实施。","应在特定区域批准后开发建设前评估。","长期","承担区域性文物考古调查评估项目的专业机构应具备文物考古评估技术能力和经验，应是具有文物考古发掘资质的单位、广东省各区域考古工作站成员单位或其他省文物局认可的单位。","区域文物考古调查评估报告应符合文物保护的相关技术要求。评估报告应包含以下主要内容：\n（一）项目概述;\n（二）田野工作（调查工作等）;\n（三）主要发现;\n（四）评估意见等。","     —","（ 一） 程序指引\n1.片区管理机构向有考古发掘资质的单位提出委托区域文物考古调查评估申请。\n2.考古发掘资质的单位根据委托开展区域文物考古调查评估工作， 编制区域文物考古调查评估报告。\n3.市文物行政部门将区域文物考古调查评估审查意见函复片区管理机构。\n4.片区管理机构根据区域文物考古调查评估审查意见落实好片区内文物保护工作。\n（ 二） 技术指引\n1.根据《广州市国有建设用地供应前考古调查勘探程序规定》， 片区管理机构可以同具有考古发掘团体资质的单位联系或直接委托广州市文物考古研究院。\n2.片区管理机构向有考古发掘资质的单位申请时，应当提供以下资料：\n（1）申请函，申请函应当明确申请区域的位置、四至范围、面积等相关情况说明;\n（2）比例不低于 1：2000 的地形图及电子版文件， 并标注拟申请地块的四至范围；\n（3）具备条件的话提供规划批复文件。\n3.各片区管理机构应为文物考古调查区域评估提供必要的资料和工作条件。\n4.在开展区域评估过程中，应指派专人跟进，并负责解决因征地、 补偿等原因影响开展评估工作的问题。","联系人：王健、刘璐\n联系电话：81076489、81076466"]
["地震安全性评价","市地震局","1.《中华人民共和国防震减灾法》;\n2.《广东省防震减灾条例》;\n3.《地震安全性评价管理条例》（国务院令第709号）。","1.《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）;\n2.《广东省人民政府关于印发广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（粤府〔2019〕49号）;\n3.《中国地震局关于贯彻落实国务院清理规范投资项目报建审批事项实施方案有关要求的通知》（中震防发〔2016〕44号）;\n4.《关于印发<地震安全性评价管理办法>（暂行）的通知》（中震防发〔2017〕10号）;\n5.《关于贯彻落实<国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知>的指导意见》（中震防发〔2018〕40号）。","1.《工程场地地震安全性评价》（GB17741-2005）;\n2.《区域性地震安全性评价大纲（试行）》（中震防函〔2019〕21号）。","应在特定区域批准后开发建设前评估。","10年","承担评价的第三方机构应具有地震安全性评价技术能力、工作经验和基本条件。\n具有与承担地震安全性评价相适应的地震学、地震地质学、工程地震学3个相关专业背景的技术人员,每个专业具有高级专业技术职称人员不少于2人，并具有相关工作经验。","区域性地震安全性评价，包括目标区主要断层活动性鉴定、地震危险性分析、地震动参数评价和地震地质灾害初步评价。其基本工作内容应包括：\n（一）区域地震活动性和地震构造评价;\n（二）近场区地震活动性和地震构造调查与评价;\n（三）目标区主要断层勘查和活动性鉴定;\n（四）地震动预测方程确定;\n（五）目标区概率地震危险性分析;\n（六）目标区场地地震工程地质条件勘查、土层波速与非线性参数测试;\n（七）土层模型建立、场地地震反应分析与地震动参数确定等。","一、核工程\n核电厂;核燃料后处理厂;核供热站;核能海水淡化工程;高放废物处置场;其他受地震破坏后可能引发放射性污染的核设施建设工程。\n二、水利水电工程\n参照行业标准NB35047-2015《水电工程水工建筑物抗震设计规范》，包括：坝高超过200m或库容大于100亿m3的大（I）型工程，以及位于基本地震动峰值加速度分区0.10g及以上地区内坝高超过100m的1、2级大坝。\n三、房屋建筑工程\n国家标准GB50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》规定的特殊设防类（甲类）房屋建筑工程。\n四、城市基础设施工程\n国家标准GB50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》和国家标准GB50909-2014《城市轨道交通结构抗震设计规范》中规定的特殊设防类（甲类）城市基础设施工程。\n五、油气储运工程\n国家标准GB50470-2008《油气输送管线线路工程抗震设计规范》规定的重要区段管道。\n六、公路工程\n    参照行业标准JTG B02-2013《公路工程抗震规范》，包括：位于基本地震动峰值加速度分区0.30g及以上地区内的单跨跨径超过150m的特大桥。\n七、铁路工程\n参照国家标准GB50111-2006《铁路工程抗震设计规范》，包括：穿越大江大河（主航道）的隧道;海底隧道;水深大于20m、墩高大于80m、跨度大于150m的铁路桥梁。\n八、化学工业建（构）筑物\n参照国家标准GB50914-2013《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》，包括：涉及光气合成、精制、使用及存储的特殊设防类（甲类）建（构）筑物和厂房。\n九、水运工程\n参照行业标准JTS 146-2012《水运工程抗震设计规范》，包括：液化天然气码头和储罐区护岸。","报请广东省地震局，由广东省地震局组织评审，根据评审结果出具审查意见。国家另有规定的，从其规定。","联系人：\n乔娟、林曙\n联系电话：86466325、86178042"]
["节能\n评价","市发展改革委","1.《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修正版）；\n2.《广东省节约能源条例》；\n3.《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委令第44号）；\n4.《广东省固定资产投资项目节能审查实施办法》（粤发改资环〔2018〕268号）。","1.《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）；\n2.《广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》（粤府〔2019〕49号）；\n3.《广东省工程建设项目区域评估工作指引》（粤自然资函〔2019〕1931号）。","《广州市区域节能评估报告编制指南》（市发展改革委网站公开版）。\n","应在区域产业规划和能源发展规划基本确定后，开发建设前评估。","时效期原则上与区域规划期一致","无","区域节能评估报告应包含以下主要内容：\n1.总论。（节能评估区域界定、节能评估依据、节能评估原则和目的、节能评估内容和重点）。\n2.区域产业和能源概况及发展规划（区域基本情况及产业发展现状、区域产业发展规划、区域能源供应情况、区域能源发展规划）。\n3.区域能源“双控”目标及用能情况预测（区域能源“双控”指标确定、区域能源使用情况、区域用能情况预测、区域在建或拟建重点项目情况）。\n4.区域能效指标（区域主要行业经济、区域主要行业物理能效指标评价、区域主要企业分析、区域拟设立的能效指标限额值）。\n5.区域用能管控（区域内高耗能行业情况、区域内节能管控行业负面清单、区域内用能审批管理制度、区域用能事中事后监管、区域内相关能源管理信息系统建设情况）。\n6.区域节能措施（区域节能管理制度建设、区域节能技术推广制度、公共区域和基础设施节能措施）。\n7.结论与建议\n8.附件（区域地理位置图、现状图、总平面图等、区域内节能管控行业负面清单信息表、区域内能效指标限额值、区域各行业经济能效指标汇总表、区域各行业物理能效（工序、设备、产品）指标汇总表、固定资产投资项目节能承诺备案表）","节能管控负面清单内项目：\n1.国家及地方明令限制、禁止、淘汰的投资项目；\n2.六大高能耗行业项目；\n3.涉及煤炭消费量的投资项目；\n4.数据中心项目；\n5.单位GDP能耗超过所在区“十三五”时期能源消费强度控制值的项目或者产值能耗超过《广州市产业用地指南（2018年版）》中对于该行业要求的项目；\n6.年综合能耗超过5000吨标准煤（含）以上的投资项目；\n7.与控规提出的规划项目类型不一致的项目。\n","节能评估报告由区域评估实施主体报请广州市发展和改革委员会，由广州市发展和改革委员会组织评审，根据评审结果出具审查意见。","联系人：\n罗正锐\n83123690"]
["水土保持评估","市水务局","1.《中华人民共和国水土保持法》;\n2.《中华人民共和国水土保持法实施条例》;\n3.《广东省水土保持条例》。","1.《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）;\n2.《广东省人民政府关于印发广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（粤府〔2019〕49号）;\n3.《广东省人民政府关于印发广东省企业投资项目分类管理和落地便利化改革实施方案的通知》（粤府〔2018〕127号）;\n4.《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）;\n5.《关于印发〈广东省工程建设项目区域评估工作指引〉的函》（粤自然资函〔2019〕1931号）;\n6.《广东省水利厅关于简化企业投资生产建设项目水土保持方案审批程序的通知》（粤水水保函〔2019〕691号）。","1.《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）;\n2.《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）;\n3.《水土保持工程设计规范》（GB/T51018-2014）;\n4.《水利水电工程水土保持技术规范》（SL575-2012）;\n5.《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）;\n6.《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》（水利部办〔2018〕133号）。","依据控制性详细规划统一编制区域水土保持评估报告书，在区域场地平整（五通一平）前编制完成区域水土保持评估报告书;\n分期开发建设的特定区域，可相应分期编报区域水土保持评估报告书;若评估区域的地点、规模发生重大改变以及出现重大规划调整的，应重新进行评估。","5年","承担特定区域水土保持评估的专业机构应为独立法人，具有水土保持方案编制能力，须有“生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书”3星以上。","（一）区域水土保持评估报告书内容和格式参照生产建设项目水土保持相关技术规范和标准进行编制。\n（二）区域水土保持评估报告书重点包括以下内容：\n1.明确水土流失防治标准和防治范围;\n2.重点评价特定区域总体布局、竖向设计、防洪排导系统布置和水土流失敏感点;\n3.特定区域内要统筹土石方综合利用，合理保护表土资源，原则上特定区域内土石方不外运，做到区域内挖、填平衡;\n4.提出特定区域水土流失防治措施;\n5.确定水土保持监测范围、内容、时段、频次和方法。","一、交通、水利、能源等领域的重大工程及特殊工程;\n二、国家负责审批水土保持方案的生产建设项目;\n三、挖、填土石方总量在二十万立方米以上且占地面积在20公顷以上项目;\n四、涉及到在饮用水水源保护区、泥石流易发区和崩岗、滑坡危险区及自然保护地的工程建设项目。\n","区域水土保持评估由批准设立特定区域的同级人民政府水行政主管部门负责审查审批。国家另有规定的，从其规定。","联系人：莫靖龙\n联系电话：88521293"]
["气候可行性论证","市气象局","1.《中华人民共和国气象法》（2016年11月7日修正版）;\n2.《气象灾害防御条例》(中华人民共和国国务院令第570号); \n3.《气候可行性论证管理办法》(中国气象局令第18号）;\n4.《广东省气象灾害防御条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过）;\n5.《广东省气象灾害防御重点单位气象安全管理办法》（广东省人民政府令第254号）;\n6.《气象信息服务管理办法》（中国气象局第27号令）。","1.《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）;\n2.《广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》（粤府〔2019〕49号）;\n3.《广东省工程建设项目区域评估工作指引》（粤自然资函〔2019〕1931号）。","1.《地面气象观测规范总则》（GB/T35221-2017）;\n2.《地面气象观测规范自动观测》（GB/T35237-2017）;\n3.《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）;\n4.《高耸结构设计规范》（GB50135—2006）;\n5.《（2016版）室外排水设计规范》（GB50014-2006）;\n6.《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）;\n7.《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）;\n8.《太阳能资源等级总辐射》（GB/T31155-2014）;\n9.《气象灾害防御重点单位气象安全保障规范》（GB/T36742-2018）;\n10.《电力工程气象勘测技术规范》（DL/T5158-2012）;\n11.《核电厂设计基准热带气旋》（HAD101-11）;\n12.《公路桥梁抗风设计规范》（JTG/T3360-01-2018）;\n13.《雷电灾害风险评估技术规范》（QX/T85-2018）;\n14.《太阳能资源评估方法》（QX/T89-2018）;\n15.《地面气象观测资料质量控制》（QX/T118-2010）;\n16.《城市总体规划气候可行性论证技术规范》（QX/T242-2014）;\n17.《雷电灾害风险区划技术指南》（QX/T405-2017）;\n18.《气候可行性论证规范报告编制》（QX/T423-2018）;\n19.《气候可行性论证规范资料收集》（QX/T426-2018）;\n20.《气候可行性论证规范抗风参数计算》（QX/T436-2018）;\n21.《气候可行性论证规范城市通风廊道》（QX/T437-2018）;\n22.《气候可行性论证规范现场观测》（QX/T449-2018）;\n23.《基本气象资料和产品提供规范》（QX/T452-2018）;\n24.《基本气象资料和产品使用规范》（QX/T453-2018）;\n25.《气候可行性论证规范气象观测资料加工处理》（QX/T457-2018）;\n26.《气候可行性论证规范总则》（QX/T469-2018）;\n27.《城市暴雨强度公式编制和设计暴雨雨型确定技术导则》（住房和城乡建设部、中国气象局2014年4月）;\n28.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（国家安全生产监督管理总局2012年7月）;\n29.《气象灾害防御第1部分：风险区划》（DB44/T2139.1-2018）;\n30.《气象灾害防御第2部分：重点单位管理》（DB44/T2139.2-2018）;\n31.《气象信息服务单位备案规范》（ QXT 314—2016 ）。\n32.《广东省气候可行性论证技术导则（试行）》","应在土地出让或划拨前。若评估区域的地点、规模发生重大改变以及出现重大规划调整的，应重新进行评估。","10年","1.独立法人资格;\n2.具有满足业务需要的经营场所;\n3.具有10名以上的气象相关专业技术人员，其中技术负责人应当具有高级技术职称，并具有以项目负责人、主要编制人从事气象相关评估工作5年以上工作经历。","\n区域气候可行性论证报告应符合《广州市工程建设项目气象区域评估实施细则》的相关技术要求， 论证报告的主要内容应包含以下内容：\n（一）区域项目概况;\n（二） 编制依据;\n（三）资料收集及处理方法（含基础资料来源及其代表性、可靠性说明，通过现场观测所取得的资料，还应当对观测仪器、观测方法、观测环境和观测数据有效性进行说明）;\n（四）区域气候背景分析;\n（五）高影响天气情况分析;\n（六）工程气象参数计算、区域气象灾害风险综合评估;\n（七）气象灾害防御措施与建议;\n（八）结论。","一、省级及以上政府核准的交通、水利、能源、化工等领域重大投资项目\n二、高耸建筑物：≥300米\n三、垃圾焚烧发电工程\n四、核工业、放射性药品工程\n五、其他依照法律、法规和规章的规定需要进行气候分析和论证的项目。\n","评估机构完成报告编制工作后，将报告提交当地气象主管机构评审。当地气象主管机构应提前3个工作日通知市气象主管机构，市气象主管机构视情况派员到场监督。专家评审会应当场出具评审意见，评审通过的，进入审查流程;评审不通过的，评价机构应根据专家意见重新编制评估报告，报告完成后，重新报当地气象主管机构组织评审。","联系人：程福标\n联系电话：66619653"]
["雷电灾害风险评估","市气象局","1.《中华人民共和国气象法》（2016年11月7日修正版）;\n2.《气象灾害防御条例》（中华人民共和国国务院令第570号）;\n3.《中国气象局关于修改<防雷减灾管理办法>的决定》;\n4.《广东省气象灾害防御条例》;\n5.《广东省气象灾害防御重点单位气象安全管理办法》（广东省人民政府令第254号）;\n6.《气象信息服务管理办法》（中国气象局第27号令）。","1.《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）;\n2.《广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》（粤府〔2019〕49号）;\n3.《广东省工程建设项目区域评估工作指引》（粤自然资函〔2019〕1931号）。","1.《雷电防护第1部分：总则》（GB/T 21714.1-2015）;\n2.《雷电防护第2部分：风险管理》（GB/T 21714.2-2015）;\n3.《雷电防护第3部分：建筑物的物理损坏和生命危险》（GB/T 21714.3-2015）;\n4.《雷电防护第4部分：建筑物内电气和电子系统》（GB/T 21714.4-2015）;\n5.《风险管理－风险评估技术》（GB/T 27921-2011）;\n6.《风险管理原则与实施指南》（GB/T 24353-2009）;\n7.《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）;\n8.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）;\n9.《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分：常规测量》（GB/T 17949.1-2000）;\n10.《气象灾害防御重点单位气象安全保障规范》（GB/T 36742-2018）;\n11.《雷电灾害风险评估技术规范》（QX/T 85-2018）;\n12.《雷电灾害风险区划技术指南》（QX/T405-2017）;\n13.《雷电灾害应急处置规范》（QX/T 245-2014）;\n14.《气象灾害防御 第1部分：风险区划》（DB44/T 2139.1-2018）;\n15.《气象灾害防御 第2部分：重点单位管理》DB44/T 2139.2-2018）;\n16.《气象信息服务单位备案规范》（QXT 314—2016 ）。","应在土地出让或划拨前。若评估区域的地点、规模发生重大改变以及出现重大规划调整的，应重新进行评估。","5年","1.独立法人资格;\n2.具有满足业务需要的经营场所;\n3.具有10名以上的气象相关专业技术人员，其中技术负责人应当具有高级技术职称，并具有以项目负责人、主要编制人从事气象相关评估工作5年以上工作经历。","区域雷电灾害风险评估报告应符合《广州市工程建设项目气象区域评估实施细则》的相关要求。 评估报告应包含以下主要内容：\n（一）评估说明;\n（二）区域内规划和建设项目概况;\n（三）现场勘测及资料收集（含基础资料来源及其代表性、可靠性说明，通过现场探测所取得的资料，还应当对探测仪器、探测方法、探测环境和探测数据有效性进行说明）；\n（四）区域大气雷电环境分析;\n（五）区域雷电灾害情况分析;\n（ 六） 区域雷电灾害风险综合评估;\n（七）防御和减轻雷电灾害的对策、 措施和建议;\n（八） 结论。","一、重点工程：省级及以上人民政府及其有关部门核准的重大投资项目。\n二、爆炸和火灾危险环境项目\n因雷击会造成巨大破坏和人身伤亡的爆炸和火灾危险环境项目，或者遭受雷击后可能对周围环境造成较大影响的危险化学品场所等工程项目，包括：1、一级/二级石油库;2、一级/二级石油天然气站场;3、大型、特大型石油化工企业;4、中型、大型民用爆炸物品储存库，中型、大型烟花爆竹生产企业，危险品计算药量总量大于5000kg的烟花爆竹仓库，大型、特大型危险化学品企业及其仓库，以及类似爆炸或火灾危险场所。\n三、大型建设工程\n（一）公路、城市道路、轨道交通、索道工程：1、高速公路工程;2、城市地铁、轻轨;3、客(货)运索道工程。\n（公路、城市道路、轨道交通、索道工程复杂程度表 表6.2-2中 Ⅲ级）;\n（二）铁路工程：1、时速200KM客货共线;2、Ⅰ级铁路;3、客、货运专线;4、独立特大桥;5、独立隧道。（铁路工程复杂程度表 表6.2-1Ⅱ、Ⅲ级）\n（三）公路桥梁、城市桥梁和隧道工程：1、主跨≥250m拱桥，单跨≥250m预应力混凝土连续结构，≥400m斜拉桥，≥800m悬索桥;2、连拱隧道、水底隧道、长度≥3000 m的隧道工程;3、城市互通式立交桥。（公路桥梁、城市桥梁和隧道工程复杂程度表 表6.2-3中Ⅲ级）\n（四）民航机场工程：4E及以上场道、空中交通管制及助航灯光工程(大型综合工程含配套措施)（民用机场工程复杂程度表 表6.2-5中Ⅲ级）\n（五）水运工程：1、沿海港口、航道工程：码头≥10000t级，航道≥30000 t级;2、油、气等危险品码头工程≥1000t级;3、内河港口、航道整治、通航建筑工程：码头、航道整治≥1000t级，船闸≥500t级，升船机≥300t级;4、航运（电）枢纽工程;5、修造船厂水工工程：船坞、舾装码头≥10000t级，船台、滑道船体重量≥5000t;6、水上交通管制工程（水运工程复杂程度表 表6.2-4中Ⅲ级）\n（六）水利、发电、送电、变电、核能工程：1、单机容量600MW以上凝汽式机组发电工程，新能源发电工程(可再生能源、风电、太阳能发电、潮汐等);2、换流站工程，电压等级≥500KV送电、变电工程;3、核能工程;4、最大坝高≥ 100 m 或库容≥1亿m3的水库水电工程;5、总装机容量≥1000MW的水库水电工程;6、单洞长度≥ 4km 的水工隧洞;7、工程位于国家级重点环境（生态）保护区内，或毗邻国家级重点环境（生态）保护区，有特殊的环保要求。（水利、发电、送电、变电、核能工程复杂程度表 表5.2-1中Ⅲ级）\n（七）市政公用工程：1、城市高压燃气管网(站)，≥l000m3液化气贮罐场(站)：2、垃圾焚烧工程;（市政公用、园林绿化工程复杂程度表 表7.2-2中Ⅲ级）\n（八）冶炼工程：1、火炸药及火工品工程，弹箭引信工程;2、航空主机厂，航天产品总装厂工程;3、核燃料元/组件、铀浓缩、核技术及同位素应用工程;4、有色、钢铁冶炼(含连铸)工程，轧钢工程。（加工冶炼工程复杂程度表 表3.2-1中Ⅲ级）\n（九）石油化工工程：1、海上油气田工程;2、长输管道的穿跨越工程;3、500万吨/年以上的常减压蒸馏及二次加工装置，芳烃抽提、芳烃（PX），乙烯、精对苯二甲酸等单体原料，合成材料，LPG、LNG低温储存运输设施工程;4、合成氨、制酸、制碱、复合肥、火化工、煤化工工程;5、核化工、放射性药品工程;（石油化工工程复杂程度表 表4.2-1中Ⅲ级）\n（十）高耸建筑工程：1、高度≥l20m的高耸构筑物。（建筑、人防工程复杂程度表 表7.2-1中Ⅲ级）\n（十一）广播电视、邮政、电信工程：1、电视、调频发射塔(台)设备(中波单机功率P≥10KW，塔高≥200m)工程;（广播电视、邮政、电信工程复杂程度表 表7.2-3中Ⅲ级）\n（十二）其他依照法律、法规和规章的规定需要进行雷电灾害风险评估的项目。\n","评估机构完成报告编制工作后，将报告提交当地气象主管机构评审。当地气象主管机构应提前3个工作日通知市气象主管机构，市气象主管机构视情况派员到场监督。专家评审会应当场出具评审意见，评审通过的，进入审查流程;评审不通过的，评价机构应根据专家意见重新编制评估报告，报告完成后，重新报当地气象主管机构组织评审。","联系人：程福标\n联系电话：66619653"]